Test UMB mark

Sono fatti su piano con piastrelle.

I comandi sono inviati da BT. Quando lo stato passa a 0 viene dato il comando successivo. A seconda di quando viene ricevuto si possono avere viaggi diversi.

Modficato fw per avere uno stato diverso da zero durante la rampa di fermata.

Ripeto le prove con i valori nominali.

#define GIRO\_RUOTA 2.728   
#define GIRO\_RUOTA\_DX 2.728  
#define GIRO\_RUOTA\_SX 2.728

Rispetto le coordiante di ARI02

y

^  
|  
|  
|  
|------------------------------------ > y